**基础功能（网页控制小车行走，获取监控视频）：**输入代码

cd myPiCar 然后enter，继续输入

python3 appMyPiCar\_pro.py (Main program)

运行成功会出现（0.0.0.0等字样）

打开浏览器，输入ip：8000

这时候会出现小车的控制界面，这时候如果硬件没连接错误，就可以正常的控制了

**避障功能（多了一个在控制小车行走时，小车遇到障碍物自动停下的功能）：**cd myPiCar 然后enter，继续输入

cd oa 然后enter，继续输入

python3 appMyPiCar\_pro.py (Main program)